2
2

	Филиал 
федерального государственного

бюджетного учреждения

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

по Оренбургской области

(Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Оренбургской области)

№                           от  
На_____________от_____________  
О направлении информации

	Кадастровым инженерам
 (по электронной почте)



	Уважаемые кадастровые инженеры!
Согласно ст. 21 приказа Минэкономразвития России от 10.02.2012 № 52 (ред. от 25.02.2014 № 85, от 03.12.2015 № 910) «Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке»,               ст. 22 приказа Минэкономразвития России от 23.11.2011 № 693 (ред. от 25.02.2014 № 88, от 03.12.2015 № 909) «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке», ст. 25 приказа Минэкономразвития России от 01.09.2010 № 403 (ред. от 25.02.2014 № 86, от 04.12.2015 № 913) «Об утверждении формы технического плана здания и требований к его подготовке» в реквизите «2» раздела «Исходные данные» указываются сведения о государственной геодезической сети или опорной межевой сети, которые применялись при выполнении кадастровых работ:

1) система координат;

2) название пункта и тип знака геодезической сети;

3) класс геодезической сети;

4) координаты пунктов;

5) сведения о состоянии наружного знака пункта, центра пункта и его марки.

В графах «6», «7», «8» реквизита «2» раздела «Исходные данные» указываются сведения о состоянии (сохранности) соответственно наружного знака пункта, центра пункта, марки на дату выполненного при проведении кадастровых работ обследования и слова «сохранился» или «утрачен» в зависимости от их состояния.

В реквизите «2» раздела «Исходные данные» должны быть указаны сведения не менее чем о трех пунктах государственной геодезической сети, использованных при выполнении кадастровых работ.

В случае применения при выполнении кадастровых работ картометрического или аналитического метода определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства указываются только сведения о системе координат.

Ввиду того, что XML-схема технического плана ТP_v03
, не предусматривает включение в состав технического плана сведений о состоянии наружного знака пункта геодезической сети, центра такого пункта и его марки, а также дате выполнения обследования при проведении кадастровых работ, до внесения соответствующих изменений в XML-схему раздел «Исходные данные» должен быть представлен в Приложении технического плана в формате PDF, заверенных усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера.

Заместитель директора – главный технолог                                               А.Г. Ушаков
Ю.Л. Колбасова
75-37-70, 44-38-22 (доб. 130)
Имя файла: «О направлении информации»


� Данный документ подписан электронной подписью уполномоченного должностного лица филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области. Реквизиты «дата» и «исходящий номер документа» указаны в названии файла. Программное обеспечение для проверки легитимности электронной подписи доступно по адресу: https://www.cryptopro.ru/products/partner/crypto-arm.


� приказ Росреестра от 13.10.2015 №П/535





