Маркшейдерские съёмки несанкционированных свалок: точные данные для ликвидации отходов

Несанкционированная свалка — это не просто загрязнённый участок территории. Для муниципального образования она становится одновременно экологической, организационной, финансовой и правовой задачей. Чтобы организовать вывоз отходов, подготовить техническое задание, рассчитать начальную цену контракта и проконтролировать фактический объём работ, необходимо прежде всего получить достоверные сведения о границах свалки, её площади и объёме накопленных отходов. Эту задачу решают маркшейдерские съёмки.

Суды нередко возлагают на администрации обязанность принять меры по ликвидации несанкционированного размещения отходов. Однако конкретный ответственный определяется с учётом правового статуса земельного участка, наличия виновного лица, категории земель и других обстоятельств. По общему правилу, если лицо, разместившее отходы, не установлено, обязанность по ликвидации возлагается на правообладателя земельного участка; судебная практика также содержит случаи возложения такой обязанности на органы местного самоуправления в отношении земель и земельных участков, находящихся в пределах муниципального образования.

Прокуратура в рамках надзорной деятельности может реагировать на выявленные нарушения экологического и санитарного законодательства, а при необходимости обращаться в суд с требованием об устранении нарушений. В результате администрации и иные уполномоченные лица сталкиваются с необходимостью не только организовать ликвидацию свалки, но и документально обосновать объём предстоящих работ.

Почему нельзя определить объём несанкционированных свалок «на глаз»?

Для заключения договора на сбор, погрузку, транспортирование и размещение отходов муниципальному заказчику необходимо понимать, какой объём мусора подлежит вывозу. Визуальная оценка не даёт достаточной точности: свалка может иметь сложную конфигурацию, переменную высоту, участки скрытого размещения отходов, неровный рельеф и значительную площадь.

Ошибка в расчётах может привести к существенным последствиям:
· недостаточный объём в техническом задании не позволит подрядчику полностью очистить территорию;
· завышенные показатели могут повлечь неэффективное расходование бюджетных средств;
· отсутствие достоверных исходных данных осложняет расчёт стоимости работ и подготовку закупочной документации;
· после ликвидации может быть сложно подтвердить фактический объём вывезенных отходов;
· возникают риски споров с подрядчиками, контрольными органами и иными участниками процесса.

Именно поэтому до начала работ по ликвидации требуется профессиональное обследование территории с применением измерительных технологий и пространственного анализа.

Что включает маркшейдерская съёмка?

Для получения объективной картины состояния участка с несанкционированным размещением отходов необходимо выполнить комплекс маркшейдерских и геодезических работ.

Первый этап - полевые работы

Специалисты проводят детальную съёмку поверхности территории, фиксируют границы свалки, рельеф, высотные отметки, расположение подъездных путей, инженерных объектов и иных элементов местности. Работы выполняются с использованием профессионального геодезического оборудования, что позволяет сформировать точную пространственную основу для последующих расчётов.

Следующий этап - камеральная обработка результатов съемки

Полученные в ходе съёмки данные анализируются с применением специализированных программных средств. На топографическом плане отображаются границы земельного участка, контуры несанкционированной свалки и особенности рельефа территории.

На основе цифровой модели поверхности специалисты определяют площадь, занятую отходами, и рассчитывают ориентировочный объём отходов в кубических метрах. В зависимости от исходной ситуации может анализироваться разница между существующей поверхностью участка и предполагаемым естественным рельефом, что позволяет обоснованно установить объём свалочных масс.

Итогом является технический отчёт, содержащий результаты измерений, графические материалы, сведения о площади загрязнённой территории и расчётный объём отходов. Документ предоставляется в бумажном и электронном виде и может использоваться администрацией при подготовке последующих решений.

Практическая ценность результатов

Маркшейдерская съёмка — это основа для перехода от общего понимания проблемы к конкретному плану действий. После выполнения работ администрация получает возможность определить параметры предстоящей ликвидации: сколько отходов требуется собрать, погрузить, вывезти и передать на объект размещения или обработки.

Достоверные сведения о площади и объёме отходов особенно важны для:

· подготовки технического задания на услуги по ликвидации свалки;
· расчёта ориентировочной стоимости работ и формирования бюджетной потребности;
· подготовки закупочной документации;
· выбора оптимальной технологии очистки участка;
· планирования количества техники, контейнеров, рейсов и персонала;
· контроля исполнения договора подрядчиком;
· подготовки отчётных материалов для органов контроля, суда, прокуратуры или вышестоящих органов власти;
· подтверждения выполнения мероприятий после очистки территории.

Например, если свалка визуально занимает несколько тысяч квадратных метров, её фактический объём может существенно отличаться в зависимости от высоты навалов, плотности отходов и характера рельефа. Только инструментальная съёмка позволяет заменить предположения измеримыми показателями.

От съёмки до ликвидации

Работа по ликвидации несанкционированной свалки требует последовательного подхода. Сначала необходимо установить местоположение и границы загрязнённой территории, определить правовой статус участка и получить объективные сведения о масштабе размещения отходов. Затем на основании результатов съёмки формируются расчёты, техническое задание и условия будущего договора на вывоз и размещение отходов.

После проведения очистных мероприятий маркшейдерские материалы могут использоваться и для контроля результата. Сопоставление данных до и после ликвидации позволяет подтвердить уменьшение или отсутствие свалочных масс, оценить полноту выполненных работ и зафиксировать фактическое состояние участка.

Такой подход особенно важен при исполнении судебных решений. Судебные акты обычно устанавливают обязанность принять меры по ликвидации свалки, однако для реального исполнения необходимы конкретные исходные данные: где проходит граница загрязнения, какую площадь занимает свалка, какой объём отходов нужно вывезти и каким должен быть объём финансирования. Практика показывает, что при рассмотрении подобных споров суды учитывают вопросы правового статуса участка, характера отходов и мер, предпринимаемых уполномоченными органами.

_____________________________________________________________________________

[bookmark: _GoBack]Компания «Региональный кадастровый центр» обеспечит качественное выполнение полевых и камеральных работ, подготовит достоверные расчёты и передаст заказчику материалы, необходимые для организации ликвидации несанкционированного размещения отходов. Точность измерений, соблюдение сроков и комплексное сопровождение позволят муниципальным образованиям принимать взвешенные решения и эффективно выполнять задачи по очистке и восстановлению территорий.

